ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ С-ТЕРРА КЛИЕНТ

1. **Настройка программного СКЗИ**
   1. **Для СКЗИ «С-Терра Клиент ST KC1»**
      1. **Инсталляция СКЗИ на Рабочее место**

Требования к установленному ПО : Windows XP/7/8/10, права администратора для установки СПО. В случае, если на компьютере установлено ПО «Лаборатории Касперского», перед установкой СКЗИ его необходимо удалить. После успешной установки и подключения к сети, можно установить «Касперского» обратно.

* + 1. **Настройка СКЗИ**
       1. Распаковать полученный пакет (s-terra client) в каталог С:\STS\.




****

Рис.1,2

Рис.3

* + - 1. Перейти в в каталог С:\STS\, правым щелчком открыть меню файла install\_as\_admin.bat и выбрать «запуск от имени администратора».



****

Рис.4

* + - 1. При установке на windows 7\8\10 необходимо согласиться с установкой драйвера сетевого адаптера, а также положительно ответить на вопрос о доступе программы в интернет.






Рис.5,6

После завершения установки на требуется перезагрузка компьютера.

* + 1. **Настройки ПК и СКЗИ при замене клиентом ПК. Переустановка программы.**

При замене ПК новый ПК должен соответствовать требованиям п. 1.1.1. Настройку СКЗИ произвести в соответствии с п. 1.1.2.


При ошибках установки (переустановке программы) – войти в «Управление компьютером» - «Диспетчер устройств» и удалить “IKEcfg virtual network interface “. После чего повторить п. 1.1.2.2.

Рис.7

1. **Подключение к защищенной сети и отключение от нее (создание и завершение сеанса связи)**
   1. **Для СКЗИ «-Терра Клиент ST KC1»**
      1. В правом нижнем углу рабочего стола (в трее у часов) найти значок ВПН-соединения (рис.8) – правой кнопкой открыть меню и выбрать “Login”. В открывшемся окне (рис.9) ввести в поле «Name» – user, поле «Password» оставить пустым нажать ОК.




Рис.8




Рис.9

* + 1. При успешном установлении соединения значок изменит вид на (рис.10) и при выборе пункта “Show SA Information” в нижней части окна будет строка с локальным и удалённым адресом (рис.11).




Рис.10




Рис.11

* + 1. Для отключения от сети выбрать пункт “Logout”